FORMULAR F5

Obiectiv: Reabilitarea, modernizarea și dotarea centrului de zi Proiectant: S.C. MODUL SRL

persoane adulte cu handicap Feliceni Miercurea-Ciuc

FIŞA TEHNICĂ NR. 1B

Denumire: IMPRIMANTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ LASER COLOR

| Nr.  crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali  Functii: Imprimare, Copiere, Scanare, Fax  Format: A4  Tehnologie: Laser  Mod tipărire: Color  Interfață: USB 2.0, Retea, Wireless  ADF: Da  Alimentare hârtie minim 100 coli  Dimensiuni printare: A4  Functii scanner: Scanare catre: E-mail, unitate USB frontala, FTP, retea sau computer conectat prin USB, folder de retea Windows  Caracteristici scanner: Format fisier: TIFF, JPEG, PDF-uri fara posibilitate de cautare |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare  Echipamentele trebuie să corespundă normelor europene de siguranţă şi calitate |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante  Certificat de conformitate |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi post garanţie   * garanţie minim 2 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii tehnice |  |  |

NOIEMBRIE 2024

Proiectant

S.C. MODUL SRL M.CIUC

ing. Nan Brigitta

FORMULAR F5

Obiectiv: Reabilitarea, modernizarea și dotarea centrului de zi Proiectant: S.C. MODUL SRL

persoane adulte cu handicap Feliceni Miercurea-Ciuc

FIŞA TEHNICĂ NR. 2B

Denumire: LUMINATOR A4

| Nr.  crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile” tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali  Lățimea maximă de laminare: 230 mm  Format maxim de lucru: A4  Folii laminare acceptate: 80 – 125 microni  Temperatura de lucru: 97-105 grade  Buton ready/ power  2 role presoare  Viteză de laminare fixa: 400 mm/min  Timp de incalzire: 120 secunde si 15 minute racire  Protectie la supraincalzire  Buton pentru inlaturare - cazuri accidentale de paperjam  Sursă de alimentare: 220-240 V, 50Hz  Consum electric: 360 W  Culoare laminator: neagra  Dimensiuni: 366 x 146 x 66 mm  Greutate neta laminator A4: 0.855 kg |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare  Echipamentele trebuie să corespundă normelor europene de siguranţă şi calitate |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante  Certificat de conformitate |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi post garanţie   * garanţie minim 2 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii tehnice |  |  |

NOIEMBRIE 2024

Proiectant

S.C. MODUL SRL M. CIUC

ing. Nan Brigitta

FORMULAR F5

Obiectiv: Reabilitarea, modernizarea și dotarea centrului de zi Proiectant: S.C. MODUL SRL

persoane adulte cu handicap Feliceni Miercurea-Ciuc

FIŞA TEHNICĂ NR. 3B

Denumire: GHILOTINĂ

| Nr.  crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali  Caracteristici:  - lungime maxima taiere 300 mm;  - capacitate taiere pana la 12 coli (70 g/mp);  - dimensiuni masa de lucru 250x300 mm;  - sistem manual de presare a hartiei;  - sistem de blocare a cutitului;  - formatele standard de hartie sunt gravate pe masa de lucru;  - marcaje format hartie - A4 / B5 / A5 / B6 / B7;  - marcaje format foto 9x13 / 13x18 / 15x21 cm;  - dimensiuni maxime corp de taiat 210x297 mm;  - unitate de masura mm;  - ghidaj din plastic pentru a seta dimensiunea hartiei;  - este prevazuta cu 4 picioruse anti alunecare, pentru o fixare sigura pe birou;  - parghie si baza metalica;  - dimensiuni ghilotina 5x26x32 cm. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare  Echipamentele trebuie să corespundă normelor europene de siguranţă şi calitate |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante  Certificat de conformitate |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi post garanţie   * garanţie minim 2 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii tehnice |  |  |

NOIEMBRIE 2024

Proiectant

S.C. MODUL SRL M. CIUC

ing. Nan Brigitta

FORMULAR F5

Obiectiv: Reabilitarea, modernizarea și dotarea centrului de zi Proiectant: S.C. MODUL SRL

persoane adulte cu handicap Feliceni Miercurea-Ciuc

FIŞA TEHNICĂ NR. 4B

Denumire: TABLETĂ 11”

| Nr.  crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali  Caracteristici generale  Conectivitate: cu SIM  Tip SIM: standard SIM  Sistem de operare: android  Versiune sistem operare: 10  Tehnologie: 4G  Senzori: accelerometru  Functii: accelerometru  Inaltime: 170.2 mm  Latime: 240 mm  Grosime: 9.25 mm  Greutate: 458.14 g  Material: Aluminiu / Plastic  Dual Sim: Da  Memorie RAM: 4GB;  Memorie ROM: 64 GB;  WIFI: 2.4G Wifi 802.11 b / g / n;  Bluetooth: Bluetooth 4.2;  Programe compatibile: WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT; |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare  Echipamentele trebuie să corespundă normelor europene de siguranţă şi calitate |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante  Certificat de conformitate |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi post garanţie   * garanţie minim 2 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii tehnice |  |  |

NOIEMBRIE 2024

Proiectant

S.C. MODUL SRL M. CIUC

ing. Nan Brigitta

FORMULAR F5

Obiectiv: Reabilitarea, modernizarea și dotarea centrului de zi Proiectant: S.C. MODUL SRL

persoane adulte cu handicap Feliceni Miercurea-Ciuc

FIŞA TEHNICĂ NR. 5B

Denumire: CALCULATOR

| Nr.  crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali  Calculator sistem Desktop PC ASUS D700SAES cu procesor intel Core 15-10400 până la 4.30 GHz, 8GB DRR4, 256GB M2 NVMe PCle 3.0 SSD, DVD-RM, Intel auhd Graphics 630, No OS, fără sistem de operare cu sistem de operare Windows 10  Pro Retail, Office 2021  Grafica Intel: UHD Graphics 730  Audio: HD Audio  Procesor: Intel Core i5- 13400  Capacitatea de stocare: 512 SSD  Memorie: 8GB RAM  Model: ThinkCentre neo 50s Gen 4  Windows : 11 Pro  Office 2021 pro Plus |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare  Echipamentele trebuie să corespundă normelor europene de siguranţă şi calitate |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante  Certificat de conformitate |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi post garanţie   * garanţie minim 2 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii tehnice |  |  |

NOIEMBRIE 2024

Proiectant

S.C. MODUL SRL M. CIUC

ing. Nan Brigitta

FORMULAR F5

Obiectiv: Reabilitarea, modernizarea și dotarea centrului de zi Proiectant: S.C. MODUL SRL

persoane adulte cu handicap Feliceni Miercurea-Ciuc

FIŞA TEHNICĂ NR. 6B

Denumire: MONITOR

| Nr.  crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali  Monitor Gaming IPS LED 23,8” Full HD, FreeSync, 75 Hz, Conținut pachet:Monitor, înălțător suport  **Caracteristici generale**  **Gama:** Home & Office  **Putere consumata:** 14.37 W  **Greutate:** 3.03 Kg  **Lungime:** 540 mm  **Latime:** 220 mm  **Inaltime:** 416 mm  **Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE:** Clasa E  **Afisare**  **Diagonala:** 23.8 inch  **Tehnologie display:** LED, VA  Tip rezolutie: Full HD  Conectivitate  Porturi video. minim 1 x HDMI  Porturi audio: minim 1 x Audio out |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare  Echipamentele trebuie să corespundă normelor europene de siguranţă şi calitate |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante  Certificat de conformitate |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi post garanţie   * garanţie minim 2 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii tehnice |  |  |

NOIEMBRIE 2024

Proiectant

S.C. MODUL SRL M. CIUC

ing. Nan Brigitta

FORMULAR F5

Obiectiv: Reabilitarea, modernizarea și dotarea centrului de zi Proiectant: S.C. MODUL SRL

persoane adulte cu handicap Feliceni Miercurea-Ciuc

FIŞA TEHNICĂ NR. 7B

Denumire: TASTATURĂ ȘI MAUS WIRELESS

| Nr.  crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali  Caracteristici si specificatii:  - Taste programabile: 12  - Interfata: USB  - Tehnologie: fara fir  - Interfata mouse: USB  - Tehnologie mouse: optic  - Dimensiuni (L x l x h): 431.8 x 121.92 x 33.02 mm |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare  Echipamentele trebuie să corespundă normelor europene de siguranţă şi calitate |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante  Certificat de conformitate |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi post garanţie   * garanţie minim 2 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii tehnice |  |  |

NOIEMBRIE 2024

Proiectant

S.C. MODUL SRL M. CIUC

ing. Nan Brigitta

FORMULAR F5

Obiectiv: Reabilitarea, modernizarea și dotarea centrului de zi Proiectant: S.C. MODUL SRL

Persoane Adulte cu handicap Feliceni Miercurea-Ciuc

FIŞA TEHNICĂ NR. 8B

Denumire: BOXĂ PORTABILĂ

| Nr.  crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali  Caracteristici tehnice  Tip boxă: portabilă  Functii: Incarcare USB  Conectivitate: Bluetooth, Micro USB, Cititor de carduri, Jack audio 3.5 mm  Tip alimentare: acumulator  Autonomie acumulator: 3 h  Tip acumulator: Li-Polymer  Capacitate acumulator: 500 mAh  Tensiune alimentare: 5 V  Distanta maxima de operare: 10 m  Caracteristici audio  Numar difuzoare: 1  Putere: 3 W  Raspuns in frecventa: 280 - 16000 Hz  Dimensiuni  Inaltime: 50 mm |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare  Echipamentele trebuie să corespundă normelor europene de siguranţă şi calitate |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante  Certificat de conformitate |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi post garanţie   * garanţie minim 2 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii tehnice |  |  |

NOIEMBRIE 2024

Proiectant

S.C. MODUL SRL M. CIUC

ing. Nan Brigitta