FORMULAR F5

Obiectiv: Reabilitarea, modernizarea și dotarea centrului de zi Proiectant: S.C. MODUL SRL

persoane adulte cu handicap Feliceni Miercurea-Ciuc

FIŞA TEHNICĂ NR. 1AE

Denumire: CUPTOR MICROUNDE

| Nr.  crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali  Capacitate: 23 l;  Putere cuptor: 800 W;  Panou de comandă: digital;  Funcție grill: da;  Număr programe: 6;  Ceas: da; |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare  Echipamentele trebuie să corespundă normelor europene de siguranţă şi calitate |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante  Certificat de conformitate |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi post garanţie   * garanţie minim 2 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii tehnice |  |  |

NOIEMBRIE 2024

Proiectant

S.C. MODUL SRL M.CIUC

ing. Nan Brigitta

FORMULAR F5

Obiectiv: Reabilitarea, modernizarea și dotarea centrului de zi Proiectant: S.C. MODUL SRL

persoane adulte cu handicap Feliceni Miercurea-Ciuc

FIŞA TEHNICĂ NR. 2AE

Denumire: PRĂJITOR DE PÂINE

| Nr.  crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali  Număr de felii: 2;  Trepte de prăjire: 7;  Putere: min. 800 W;  Funcție: dezghețare;  Suport chifle: da;  Material: oțel inoxidabil; |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare  Echipamentele trebuie să corespundă normelor europene de siguranţă şi calitate |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante  Certificat de conformitate |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi post garanţie   * garanţie minim 2 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii tehnice |  |  |

NOIEMBRIE 2024

Proiectant

S.C. MODUL SRL M. CIUC

ing. Nan Brigitta

FORMULAR F5

Obiectiv: Reabilitarea, modernizarea și dotarea centrului de zi Proiectant: S.C. MODUL SRL

persoane adulte cu handicap Feliceni Miercurea-Ciuc

FIŞA TEHNICĂ NR. 3AE

Denumire: SANDWICH MAKER

| Nr.  crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali  Putere: 1800 W  Material: oțel inoxidabil;  Sandwich maker 3 in 1: grătar electric, sandwich maker si plită  Culoare: negru/ argintiu |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare  Echipamentele trebuie să corespundă normelor europene de siguranţă şi calitate |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante  Certificat de conformitate |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi post garanţie   * garanţie minim 2 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii tehnice |  |  |

NOIEMBRIE 2024

Proiectant

S.C. MODUL SRL M. CIUC

ing. Nan Brigitta

FORMULAR F5

Obiectiv: Reabilitarea, modernizarea și dotarea centrului de zi Proiectant: S.C. MODUL SRL

persoane adulte cu handicap Feliceni Miercurea-Ciuc

FIŞA TEHNICĂ NR. 4AE

Denumire: MIXER DE MÂNĂ

| Nr.  crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali  Putere: 500 W;  Trepte de viteză: 5+Turbo  Material bol: plastic;  Funcții: pasare, amestecare, frământare, tocare, mixare ouă;  Conținut pachet: 1 x tocător (0,5 l), 1 x pahar gradat (0,6 l), 1 x picior pasator inox, 2 x cârlig de frământare, 2 palete amestecare, 2 cârlige, alb/gri |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare  Echipamentele trebuie să corespundă normelor europene de siguranţă şi calitate |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante  Certificat de conformitate |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi post garanţie   * garanţie minim 2 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii tehnice |  |  |

NOIEMBRIE 2024

Proiectant

S.C. MODUL SRL M. CIUC

ing. Nan Brigitta

FORMULAR F5

Obiectiv: Reabilitarea, modernizarea și dotarea centrului de zi Proiectant: S.C. MODUL SRL

persoane adulte cu handicap Feliceni Miercurea-Ciuc

FIŞA TEHNICĂ NR. 5AE

Denumire: CÂNTAR DE BUCĂTĂRIE CU ÎNCĂRCARE MANUALĂ

| Nr.  crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali  Capacitate de greutate de până la: 5kg; 1 g diviziune;  Design plat pentru a ocupa puțin spațiu;  Dimensiuni 19 x 3 x 24,5 cm |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare  Echipamentele trebuie să corespundă normelor europene de siguranţă şi calitate |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante  Certificat de conformitate |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi post garanţie   * garanţie minim 2 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii tehnice |  |  |

NOIEMBRIE 2024

Proiectant

S.C. MODUL SRL M. CIUC

ing. Nan Brigitta

FORMULAR F5

Obiectiv: Reabilitarea, modernizarea și dotarea centrului de zi Proiectant: S.C. MODUL SRL

persoane adulte cu handicap Feliceni Miercurea-Ciuc

FIŞA TEHNICĂ NR. 6AE

Denumire: ASPIRATOR FĂRĂ SAC

| Nr.  crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali  Putere: 700 W;  Capacitate recipient: 1,5 l |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare  Echipamentele trebuie să corespundă normelor europene de siguranţă şi calitate |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante  Certificat de conformitate |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi post garanţie   * garanţie minim 2 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii tehnice |  |  |

NOIEMBRIE 2024

Proiectant

S.C. MODUL SRL M. CIUC

ing. Nan Brigitta

FORMULAR F5

Obiectiv: Reabilitarea, modernizarea și dotarea centrului de zi Proiectant: S.C. MODUL SRL

persoane adulte cu handicap Feliceni Miercurea-Ciuc

FIŞA TEHNICĂ NR. 7AE

Denumire: APARAT PENTRU PREGĂTIT WAFFE

| Nr.  crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali  Material carcasă: plastic  Material interior: ceramică;  Putere: 1000 W;  Tensiune alimentare: 230 V;  Număr produse preparate: 5;  Funcții: indicator luminos;  Caracteristici: indicator luminos; |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare  Echipamentele trebuie să corespundă normelor europene de siguranţă şi calitate |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante  Certificat de conformitate |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi post garanţie   * garanţie minim 2 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii tehnice |  |  |

NOIEMBRIE 2024

Proiectant

S.C. MODUL SRL M. CIUC

ing. Nan Brigitta

FORMULAR F5

Obiectiv: Reabilitarea, modernizarea și dotarea centrului de zi Proiectant: S.C. MODUL SRL

Persoane Adulte cu handicap Feliceni Miercurea-Ciuc

FIŞA TEHNICĂ NR. 8AE

Denumire: FIER DE ĂLCAT

| Nr.  crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali  jet continuu de abur, rezervor de apă 300 ml, talpa ceramică  Funcții: sistem anti- picurare, oprire automată;  Putere: 2600 W,  Tip panou de comandă: mecanic;  Capacitate recipient apă: 300 ml;  Material talpă: ceramic;  Debit abur (g/ min): 40  Debit jet abur (g/ min): 180  Culoare albastru deschis |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare  Echipamentele trebuie să corespundă normelor europene de siguranţă şi calitate |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante  Certificat de conformitate |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi post garanţie   * garanţie minim 2 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii tehnice |  |  |

NOIEMBRIE 2024

Proiectant

S.C. MODUL SRL M. CIUC

ing. Nan Brigitta

FORMULAR F5

Obiectiv: Reabilitarea, modernizarea și dotarea centrului de zi Proiectant: S.C. MODUL SRL

persoane adulte cu handicap Feliceni Miercurea-Ciuc

FIŞA TEHNICĂ NR. 9AE

Denumire: COMBINĂ FRIGORIFICĂ 262 LT

| Nr.  crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali  Tip produs: combină frigorifică;  Calasa de eficiență energetică: F  Volum net total: 262 l  Dimensiuni: 180x 56x 55  Culoare alb-gri  Caracteristici frigider:  -iluminare interioară: LED;  - 4 rafturi din sticlă;  Caracteristici congelator:  -3 compartimente  -iluminare LED |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare  Echipamentele trebuie să corespundă normelor europene de siguranţă şi calitate |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante  Certificat de conformitate |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi post garanţie   * garanţie minim 2 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii tehnice |  |  |

NOIEMBRIE 2024

Proiectant

S.C. MODUL SRL MIERCUREA CIUC

ing. Nan Brigitta

FORMULAR F5

Obiectiv: Reabilitarea, modernizarea și dotarea centrului de zi Proiectant: S.C. MODUL SRL

Persoane Adulte cu handicap Feliceni Miercurea-Ciuc

FIŞA TEHNICĂ NR. 10AE

Denumire: MAȘINĂ DE SPĂLAT RUFE

| Nr.  crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali  Tip de încărcare: frontală;  Viteză de centrifugare (rpm): 1400;  Capacitate de încărcare (kg): 7;  Număr programe: 10- 15;  Clasa de eficiență energetică: B/ D; |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare  Echipamentele trebuie să corespundă normelor europene de siguranţă şi calitate |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante  Certificat de conformitate |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi post garanţie   * garanţie minim 2 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii tehnice |  |  |

NOIEMBRIE 2024

Proiectant

S.C. MODUL SRL M. CIUC

ing. Nan Brigitta